令和８年度 指定避難所等機能強化支援事業（県復興基金事業）
に係る物品購入①　仕様書


１．品　　名　　投光器、ガソリン発電機、ソーラパネル付き蓄電池、丸ストーブ、スポットクーラー

２．数　　量　　投光器：１９台　ガソリン発電機：２４台　ソーラパネル付き蓄電池：１２台
　　　　　　　　丸ストーブ：２５台　スポットクーラー：２４台

３．納入場所　　穴水町字　大町　地内　外３件
　　　　　　　　大町：穴水小学校体育館１Ｆ会議室、勤労者体育館２Ｆ会議室
　　　　　　　　比良：旧向洋中学校体育館
　　　　　　　　甲　：旧兜小学校

４．納入期限　　令和８年１２月２５日まで

５．仕　　様

○投光器
　　①サイズ等　　収納寸法１，４００㎜以内、伸縮最大寸法３，０００㎜以上、栓品重量８㎏以内で、
　　　　　　　　　収納カバーが付属されているもの。
　　②全光束等　　全光束１５，０００lm（ルーメン以上）で、３段階以上で調光が可能であるもの。
　　③付 属 品　　ガードフェンス及び収納カバーを付属すること。
④そ の 他　　防水防塵仕様であり、製品自体で自立可能で、組み立て・高さ調節が簡易的なもの。
[bookmark: _Hlk238040515]⑤表　　示　　品目、搬入年月等の標記を梱包又は製品に表示すること。

　○ガソリン発電機
　　①サイズ等　　６００㎜×４００㎜×５００㎜以内で、乾燥質量は２５㎏以内のもの。
　　②定格出力　　１，６００VA以上
　　③そ の 他　　燃料はガソリンを使用し、連続運転可能時間は定格負荷最大で３時間以上、防音機　
　　　　　　　　　能付きで、素早くオイルメンテナンスができるもの。
　　④表　　示　　品目、搬入年月等の標記を梱包又は製品に表示すること。

　○ソーラパネル付き蓄電池
　　①サイズ等　　７００㎜×４００㎜×５００㎜以内で、重量は５５㎏以内（キャスター及びハンド
　　　　　　　　　ル付き）であるもの。
　　②定格出力　　３，６００W以上
　　③容　　量　　４kwh以上
　　④出力ポート　　ＵＳＢポート、１００Ｖ及び２００Ｖポートが１つ以上付いているもの。
　　⑤そ の 他　　ポータブル電源機能付きで、蓄電池用の４００Ｗ以上、防水防塵規格のソーラ
　　　　　　　　　パネルを付属すること。
　　⑥表　　示　　品目、搬入年月等の標記を梱包又は製品に表示すること。

　○丸ストーブ
　　①サイズ等　　５８３㎜×４８２㎜×４８２㎜以内で、重量は１５㎏以内
　　②暖房出力　　６．６６kw以上
　　③容　　量　　６．３Ｌ以上（油タンク容量）
　　④安全装置　　対震自動消火装置機能付き
　　⑤そ の 他　　燃焼継続時間１０時間以上で、暖房目安が木造２８．０㎡まで（１７畳）、コンクリート構造３９．５㎡まで（２４畳）対応できるもの。
　　⑥表　　示　　品目、搬入年月等の標記を梱包又は製品に表示すること。

　○スポットクーラー
　　①サイズ等　　６９８㎜×２８５㎜×３５０㎜以内で、重量は２０㎏以内
　　②冷風能力　　３．０kw以上
　　③そ の 他　　冷媒（Ｒ３２仕様※）であること。
　　　　　　　　　※オゾン層を破壊しない又は影響が少なく環境を守る仕様のこと。
　　④表　　示　　品目、搬入年月等の標記を梱包又は製品に表示すること。

６．納品に際しては、事前に必ず穴水町役場環境安全課と十分に連絡調整を行うこと。


※下記の参考製品又はこれと同等以上の品質・規格を有するもの。

[bookmark: _Hlk182829250]○投光器
	[bookmark: _Hlk238048652]メーカー名
	型式

	株式会社　八木熊
	KYフラワーライト　AC三脚型
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　　　○ガソリン発電機
	メーカー名
	型式

	本田技研工業株式会社
	インバーター発電機　EU18i



　　　○ソーラパネル付き蓄電池
	メーカー名
	型式

	EcoFlow Technology Japan株式会社
	DELTAPro3





　　　○丸ストーブ
	メーカー名
	型式

	株式会社トヨトミ
	KS-67H



　　　○スポットクーラー
	メーカー名
	型式

	株式会社トヨトミ
	TAD-P30R



